|  |
| --- |
| G:\New Folder (2)\عکس واسلاید\لوگو\لوگو دانشگاه تهران.jpgچک لیست نظارت و ارزشیابی کنترل عفونت در **آندوسکو پی** |
|  **بازدیدکنندگان: تاریخ: بیمارستان مورد بازدید :** |
|  **عنوان** | **رديف**  |
| **خیر** | **بلی** | **Hand Hygiene** |
|  |  | **سینک دستشویی در محل مناسب جهت شستشوی دست پرسنل تعبیه شده .** | **1** |
|  |  | **در کنار سینک دستشویی دستمال کاغذی جهت خشک کردن دست ها موجود می باشد .** | **2** |
|  |  | **محلول Hand Rub به تعداد کافی موجود می باشد .** | **3** |
|  |  | **درصورت آلودگی قابل رویت دست ها ، شستشوی آنها با آب و صابون انجام می شود.** | **4** |
|  |  | **پرسنل 5 موقعیت شستشوی دست را رعایت می کنند.** | **5** |
|  |  | **دستورالعمل نحوه صحیح شستشوی دست ها واستفاده از محلول ضدعفونی دست در محل مناسب نصب گردیده است .** | **6** |
|  |  | **پرسنل از داشتن ناخن های بلند و زیورآلات خودداری می کنند.** | **7** |
|  |  | **کارکنان دارای ضایعات اگزوداتیو و درماتیت دارای ترشحات از تماس مستقیم با بیمار و نیز جابجایی وسایل بیمار تا بهبودی خودداری می کنند .** | **8** |
|  |  | **Personal Protective Equipment** |
|  |  | **تجهیزات حفاظت فردی به تعداد کافی در بخش موجود می باشد .** | **9** |
|  |  | **پرسنل در هنگام انجام پروسیجر از تجهیزات حفاظت فردی مناسب گان ،ماسک ،عینک ،کلاه و دستکش استفاده می نمایند .** | **10** |
|  |  | **پرسنل ترتیب پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی را به درستی رعایت می نمایند .** | **11** |
|  |  | **دستکش های مقاوم به مواد شیمیایی برای جابجایی محلول های ضد عفونی کننده موجود می باشد.** | **12** |
|  |  | **گان های ضد رطوبت جهت پیشگیری از پاشیدن خون و ترشحات دیگر بدن یا آسیب دیدگی در اثر مواد شیمیایی توسط پرسنل پوشیده می شوند.** | **13** |
|  |  | **تجهیزات حفاظت فردی قبل از خروج از اتاق اسکوپی توسط پرسنل خارج می شوند .** | **14** |
|  |  | **همه کادر آندوسکوپی در برابر هپاتیت Bایمونیزه شده اند؟** | **15** |
|  |  | **در حین ضد عفونی کردن وسایل از ماسکهای مقاوم و شیلد صورت و محافظ عینک استفاده می کنند؟** | **16** |
|  |  | **جهت جابجایی مواد آلوده و نیز احتمال تماس با مواد خونی یا مایعات بدن دستکش می پوشند؟** | **17** |
|  |  | **گانهای ضد رطوبت بین هر یک از موارد آندوسکوپی تعویض می شود؟** | **18** |
|  |  | **دفع اشیاء نوک تیز و برنده عفونی** |
|  |  | **الگوریتم اقدامات ضروری هنگام مواجهه شغلی در بخش موجود می باشد .** | **19** |
|  |  | **Safety Box به تعداد کافی موجود می باشد .** | **20** |
|  |  | **Safety Box ها به موقع تعویض )4/3)می شوند .** | **21** |
|  |  | **پرسنل از Recap کردن Needle ها خودداری می نمایند .** | **22** |
|  |  |  **ضدعفونی و نگهداری لوازم، تجهیزات و گندزدایی محیط** |
|  |  | **تست نشت آندوسکوپ قبل از شروع پروسه انجام می شود .** | **23** |
|  |  | **پس از اتمام پروسیجر کلیه قطعات قابل جداشدن آندوسکوپ جدا می شود و با استفاده از آب و یک ماده شوینده شستشو می شوند.** | **24** |
|  |  | **قطعات آندوسکوپ به دلیل زدودن مواد آلی و کاستن تعداد ارگانیسم ها برس زده می شوند.** | **25** |
|  |  | **جهت تمیز کردن عدسی از برس نرم استفاده می شود.** | **26** |
|  |  | **برس های تمیز کننده بیرون انداخته می شوند یا پس از هر بار استفاده ضدعفونی می شوند .** | **27** |
|  |  | **پس از شستشوی آندوسکوپ با آب و یک ماده شوینده از محلول تمیز کننده آنزیماتیک جهت شستشو و غوطه وری آندوسکوپ استفاده می شود و سپس قطعات آبکشی می شوند.** | **28** |
|  |  | **محلول گندزدای High Level به درستی تهیه و تعویض می شود.** | **29** |
|  |  | **کلیه قطعات آندوسکوپ به طور کامل در محلول گندزدای High Level غوطه ور می شوند.** | **30** |
|  |  | **محلول گندزدای High Level در ظرف درب دار نگهداری می شود .** | **31** |
|  |  | **داخل تمامی کانالها ، تیوب ها و اتصالات قابل شستشوی دستگاه آب پر فشار می گذرانند؟** | **32** |
|  |  | **جهت آبکشی قطعات آندوسکوپ از آب مطمئن استفاده می شود.** | **33** |
|  |  | **خشک کردن آندوسکوپ با هوای فشرده بعد از ضدعفونی کردن انجام می گیرد.** | **34** |
|  |  | **کلیه مراحل شستشو توسط دستگاه انجام می شود.** | **35** |
|  |  | **آندوسکوپ ها بصورت عمودی در اتاقی که از تهویه کافی برخوردار است نگهداری می شوند.** | **36** |
|  |  | **در خصوص بیماران مبتلا به HIV و TB آندوسکوپ به مدت یک ساعت بعد از پروسیجر درگلوتار آلدئید 2% خیسانده می شود؟** | **37** |
|  |  |  **برعدم استفاده از وسایل یکبار مصرف نظارت کافی صورت می گیرد ( پنس های بیوپسی و...)** | **38** |
|  |  | **درصورت آغشته شدن کف زمین با خون و ترشحات در حین انجام پروسیجر گندزدایی طبق دستورالعمل انجام می شود .** | **39** |
|  |  | **فضای فیزیکی مطابق استاندارد است.** | **40** |
|  |  | **تجهیزات استاندارد موجود می باشد.**  | **41** |
|  |  | **وجود ترالي­کد اورژانس، داروها و امكانات كامل احيا،(لارنگوسکوپ وست مربوطه، لوله تراشه، ایروی در سایزهای مختلف، گوشی، فشارسنج، چراغ قوه)و ساکشن** | **42** |
|  |  | **دستگاه الكتروشوك ،دستگاه نوار قلب سالم و ترالی مربوطه وجود دارد.** | **43** |
|  |  | **كپسول اكسيژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسك تميز وجود دارد.** | **44** |
|  |  | **کالیبراسیون تجهیزات موجود طبق استاندارد انجام شده است.** | **45** |